**PROPUNERE TEHNICO- ECONOMICA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt** | **DENUMIREA PRODUSULUI** | **Cantitate solicitata** | **Denumire produs ofertat** | **Cantitate ofertată** | **Producător/ Furnizor** | **Pret unitar lei fara TVA** | **Pret total fara TVA** |
|  | **Masa de calcat profesionala cu statie 2.2 l incorporate**  Masă de călcat sub vid și încălzită  Comandă pedală acționată prin aspirație  Un dispozitiv de încălzire menține masa de călcat perfect uscată  Reglabil pe înălțime  Tava de îmbrăcăminte  Suport pentru fier separat – fără fier –  Poate fi stocat cu ușurință  230V 50 Hz 1ph  Garantie minim 3 ani | 1 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Aparat pentru determinarea grosimii imbracamintei**  Raza de masurare: 0 – 12 mm Precizie de masurare: 0,1 microni Diametrul de contact plan: 10 mm Presiune reglabila pe mostra de la 5 la 50 g/cm2 / Functionare pe baterii  Garantie minim 3 ani | 1 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Aparat pentru determinarea rezistentei la frecare si a pillingului materialelor textile Martindale** cu 1 cap nepneumatic  Garantie minim 3 ani | 1 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Torsiometru fire**  Viteza reglabila a clemei rotitoare Cititor digital potrivit firelor simple si celor rasucite -dispozitiv de pretensionare a firului -dispozitiv optic pentru inregistrarea torsiunii Lungimea mostrei de fir variabila de la 1 la 50 cm -precizie de masurare de aproximativ +/- 1 rotatie  Garantie minim 3 ani | 1 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Balanță electronica**  precizie 0,1g  Capacitate max 400g  Timp de stabiizare 3 s  Garantie minim 3 ani | 1 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Masina pentru cusut liniar cu un ac**  Reglarea lungimii cusăturii: până la 5 mm  Tip de transport: inferior  Ridicator piciorus presor: automat sau manual  Înălțimea maximă de ridicare a piciorului presor: 0 mm – 13 mm  Viteza maxima de coasere: 5500 r.p.m.  Tip de lubrifiere: centrală, carter  Sistem cu ace | grosimi recomandate: 16×231 (DBx1) | Nm 75 la 110 (11 – 18)  Iluminat câmpul de lucru: da  Tip de motor: Servo AC încorporat în cap  Alimentare: 230V  Putere 550W  Greutate:50 kg  Garantie minim 3 ani | 4 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Crockmeter Aparat pentru determinarea rezistentei culorii la frecare**  Deget de frecare de 16 mm. diametru, forta de 9 Newton, Deget de frecare 32 mm. diametru, forta de 22 Newton  Garantie minim 3 ani | 1 buc. |  |  |  |  |  |
| **VALOARE TOTALA fara TVA** | | | | | | |  |

Durata de furnizare:………………………………

Semnatura, stampila:……………………………

Data:……………………………………………………