**PROPUNERE TEHNICO- ECONOMICA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt** | **DENUMIREA PRODUSULUI** | **Cantitate solicitata** | **Denumire produs ofertat** | **Cantitate ofertată** | **Producător/ Furnizor** | **Pret unitar lei fara TVA** | **Pret total fara TVA** |
|  | **Masa de calcat profesionala cu statie 2.2 l incorporate**Masă de călcat sub vid și încălzităComandă pedală acționată prin aspirațieUn dispozitiv de încălzire menține masa de călcat perfect uscatăReglabil pe înălțimeTava de îmbrăcăminteSuport pentru fier separat – fără fier –Poate fi stocat cu ușurință230V 50 Hz 1phGarantie minim 3 ani | 1 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Aparat pentru determinarea grosimii imbracamintei**Raza de masurare: 0 – 12 mm Precizie de masurare: 0,1 microni Diametrul de contact plan: 10 mm Presiune reglabila pe mostra de la 5 la 50 g/cm2 / Functionare pe bateriiGarantie minim 3 ani | 1 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Aparat pentru determinarea rezistentei la frecare si a pillingului materialelor textile Martindale** cu 1 cap nepneumaticGarantie minim 3 ani | 1 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Torsiometru fire**Viteza reglabila a clemei rotitoare Cititor digital potrivit firelor simple si celor rasucite -dispozitiv de pretensionare a firului -dispozitiv optic pentru inregistrarea torsiunii Lungimea mostrei de fir variabila de la 1 la 50 cm -precizie de masurare de aproximativ +/- 1 rotatieGarantie minim 3 ani | 1 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Balanță electronica**precizie 0,1gCapacitate max 400gTimp de stabiizare 3 sGarantie minim 3 ani | 1 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Masina pentru cusut liniar cu un ac**Reglarea lungimii cusăturii: până la 5 mmTip de transport: inferiorRidicator piciorus presor: automat sau manualÎnălțimea maximă de ridicare a piciorului presor: 0 mm – 13 mmViteza maxima de coasere: 5500 r.p.m.Tip de lubrifiere: centrală, carterSistem cu ace | grosimi recomandate: 16×231 (DBx1) | Nm 75 la 110 (11 – 18)Iluminat câmpul de lucru: daTip de motor: Servo AC încorporat în capAlimentare: 230VPutere 550WGreutate:50 kgGarantie minim 3 ani | 4 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Crockmeter Aparat pentru determinarea rezistentei culorii la frecare**Deget de frecare de 16 mm. diametru, forta de 9 Newton, Deget de frecare 32 mm. diametru, forta de 22 NewtonGarantie minim 3 ani | 1 buc. |  |  |  |  |  |
| **VALOARE TOTALA fara TVA** |  |

Durata de furnizare:………………………………

Semnatura, stampila:……………………………

Data:……………………………………………………