**FISA TEHNICA NR. 1**

**Echipamentul:** **Masă pentru tehnica servirii**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.Crt** | **Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini** | **Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini** | **Producator/ Furnizor** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
|  | **Dimensiune:** 60 x 40 x 77,5 cm (Lungime x Latime x Inaltime) |  |  |
|  | **Garantie**Minim 3 ani |  |  |

**FISA TEHNICA NR. 2**

**Echipamentul: Scaun**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.Crt** | **Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini** | **Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini** | **Producator/ Furnizor** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
|  | **Înălțime** totală maximă de 76 cm, șezut cu adâncimea de 44 cm și lățimea de 41 cm, șezut situat la o înălțime de 47 |  |  |
|  | **Garantie**Minim 3 ani |  |  |

**FISA TEHNICA NR. 3**

**Echipamentul: Masa modulara individuala atelier textil**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.Crt** | **Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini** | **Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini** | **Producator/ Furnizor** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
|  | Blat MDF, banca individuala Reglabila la înălțimile: 680mm, 740mm, 780mm și 820m. |  |  |
|  | **Garantie**Minim 3 ani |  |  |

**FISA TEHNICA NR. 4**

**Echipamentul: Scaune atelier textil**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.Crt** | **Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini** | **Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini** | **Producator/ Furnizor** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
|  | Cadru materialul oțel vopsit ; material Metal / Placaj cu acoperire HPL/ fibra de sticlă/material plasticadâncime exterioară 420 mm înălțime790 mm lăţimea exterioară 560 mmMaterial |  |  |
|  | **Garantie**Minim 3 ani |  |  |

**FISA TEHNICA NR. 5**

**Echipamentul: Masă de lucru, 2.100 × 750 × 800 - 1.000 mm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.Crt** | **Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini** | **Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini** | **Producator/ Furnizor** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
|  | Înălțimea mesei este reglabilă până la 800 – 1.000 mm. Material blat – MDF 25 mm + 2 mm PVC, dimensiuni 2.100 × 750 mm. |  |  |
|  | **Garantie**Minim 3 ani |  |  |

**FISA TEHNICA NR. 6**

**Echipamentul:** **Scaun**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.Crt** | **Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini** | **Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini** | **Producator/ Furnizor** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
|  | Tip scaun: Școlar, reglabil pe înălțime, cadru pătratÎnălțime: 380/420/460 mmDimensiunea scaunului: 380x350 mmDimensiunea spatelui: 380x200 mmMaterial: Metal / Placaj cu acoperire HPL |  |  |
|  | **Garantie**Minim 3 ani |  |  |

**FISA TEHNICA NR. 7**

**Echipamentul: Banc de lucru metalic profesional**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.Crt** | **Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini** | **Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini** | **Producator/ Furnizor** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
|  | Specificatii tehnice:Dimensiuni: 2000x700x850 mm mm;Blat superior 3 mm;Polita inferioara otel 1,5 mm;Sertar +dulap;Sarcina 500 kg. |  |  |
|  | **Garantie**Minim 3 ani |  |  |

**FISA TEHNICA NR. 8**

**Echipamentul: Raft metalic cu 5 polițe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.Crt** | **Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini** | **Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini** | **Producator/ Furnizor** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
|  | Dimensiuni: 920x300xh1820 mm.Structura executata din teava metalica, vopsita in camp electrostatic. Culoare – gri deschis (RAL 7035).Raft dotat cu 5 polite. In partea inferioara, polite prevazute cu grinzi metalice, care asigura o rigidizare sporita.Greutate suportata pentru polita – pana la 80 kg.Posibilitate reglare politel pe inaltime cu un pas de 35 mm, dupa necesitati si destinatie de utilizare.Structura modulara ce faciliteaza asamblarea raftului, fără folosirea unor instrumente speciale. Rezistență la fluctuațiile de temperatura si diferențele de umiditate. |  |  |
|  | **Garantie**Minim 3 ani |  |  |

**FISA TEHNICA NR. 9**

**Echipamentul: Masa de lucru din profile de aluminiu pentru laboratoare de electronica si electrotehnica**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.Crt** | **Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini** | **Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini** | **Producator/ Furnizor** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
|  | Masa de lucru cu panou de alimentare modular pentru laborator de electronica , electrotehnica , robotica - BLAT din PAL MELAMINAT 36 mm grosime cantuit perimetral cu cant ABS 2 mm ;- Rama din oțel tubular pentru rigidizarea panoului din tablă, cu armătură suplimentară în mijloc, vopsită electrostatic;- Patru picioare profilate care susțin masa (cu canale suplimentare pentru fixare), înălțime 780 mm, realizate din aluminiu extrudat, vopsit electrostatic, cu fitinguri de reglare finală;- Cadru pentru echipamente didactice, lățime 1000 mm, cu 3 niveluri pentru panouri didactice de dimensiune A4, montate vertical, din aluminiu vopsit electrostatic.• Panoul modular include:- prize pentru alimentare de 230 V ca;DIMENSIUNEA (L x Î x L): 1200 x 750 x 800 mm.PACHETUL INCLUDE: Documentația tehnică pentru asamblare. |  |  |
|  | **Garantie**Minim 3 ani |  |  |

**FISA TEHNICA NR. 10**

**Echipamentul: Scaun**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.Crt** | **Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini** | **Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini** | **Producator/ Furnizor** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
|  | Este un scaun cu cadru din otel vopsit negru in camp electrostatic, cu sezutul si spatarul tapitate cu material textil foarte rezistent la uzura si capace de plastic la sezut si spatar. Scaunele de acest tip sunt usoare, au o structura simpla si pot fi depozitate suprapuse astfel incat sa ocupe cat mai putin spatiu(se pot suprapune 30 buc unul peste celalalt). Se recomanda utilizarea lor in calitate de scaune pentru oaspeti in magazine, birouri, companii, secretariate, cabinete, apartamente, companii, sali de evenimente, sali de spectacole, sali de sedinte sedinte, respectiv sali de conferinte, etc. |  |  |
|  | **Garantie**Minim 3 ani |  |  |