**PROPUNERE TEHNICO- ECONOMICA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt** | **DENUMIREA PRODUSULUI** | **Cantitate solicitata** | **Denumire produs ofertat** | **Cantitate ofertată** | **Producător/ Furnizor** | **Pret unitar lei fara TVA** | **Pret total fara TVA** |
|  | **Masă pentru tehnica servirii****Dimensiune:** 60 x 40 x 77,5 cm (Lungime x Latime x Inaltime)Garantie minim 3 ani | 4 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Scaun**Înălțime totală maximă de 76 cm, șezut cu adâncimea de 44 cm și lățimea de 41 cm, șezut situat la o înălțime de 47Garantie minim 3 ani | 25 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Masa modulara individuala atelier textile**Blat MDF, banca individuala Reglabila la înălțimile: 680mm, 740mm, 780mm și 820mGarantie minim 3 ani | 30 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Scaune atelier textile**Cadru materialul oțel vopsit; material Metal / Placaj cu acoperire HPL/ fibra de sticlă/material plasticadâncime exterioară 420 mm înălțime790 mm lăţimea exterioară 560 mmGarantie minim 3 ani | 30 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Masă de lucru, 2.100 × 750 × 800 - 1.000 mm**Înălțimea mesei este reglabilă până la 800 – 1.000 mm. Material blat – MDF 25 mm + 2 mm PVC, dimensiuni 2.100 × 750 mm.Garantie minim 3 ani | 2 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Scaun**Tip scaun: Școlar, reglabil pe înălțime, cadru pătratÎnălțime: 380/420/460 mmDimensiunea scaunului: 380x350 mmDimensiunea spatelui: 380x200 mmMaterial: Metal / Placaj cu acoperire HPLGarantie minim 3 ani | 30 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Banc de lucru metalic profesional**Specificatii tehnice:Dimensiuni: 2000x700x850 mm mm;Blat superior 3 mm;Polita inferioara otel 1,5 mm;Sertar +dulap;Sarcina 500 kgGarantie minim 3 ani | 3 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Raft metalic cu 5 polițe**Dimensiuni: 920x300xh1820 mm.Structura executata din teava metalica, vopsita in camp electrostatic. Culoare – gri deschis (RAL 7035).Raft dotat cu 5 polite. In partea inferioara, polite prevazute cu grinzi metalice, care asigura o rigidizare sporita.Greutate suportata pentru polita – pana la 80 kg.Posibilitate reglare politel pe inaltime cu un pas de 35 mm, dupa necesitati si destinatie de utilizare.Structura modulara ce faciliteaza asamblarea raftului, fără folosirea unor instrumente speciale. Rezistență la fluctuațiile de temperatura si diferențele de umiditateGarantie minim 3 ani | 5 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Masa de lucru din profile de aluminiu pentru laboratoare de electronica si electrotehnica.**Masa de lucru cu panou de alimentare modular pentru laborator de electronica , electrotehnica , robotica - BLAT din PAL MELAMINAT 36 mm grosime cantuit perimetral cu cant ABS 2 mm ;- Rama din oțel tubular pentru rigidizarea panoului din tablă, cu armătură suplimentară în mijloc, vopsită electrostatic;- Patru picioare profilate care susțin masa (cu canale suplimentare pentru fixare), înălțime 780 mm, realizate din aluminiu extrudat, vopsit electrostatic, cu fitinguri de reglare finală;- Cadru pentru echipamente didactice, lățime 1000 mm, cu 3 niveluri pentru panouri didactice de dimensiune A4, montate vertical, din aluminiu vopsit electrostatic.• Panoul modular include:- prize pentru alimentare de 230 V ca;DIMENSIUNEA (L x Î x L): 1200 x 750 x 800 mm.PACHETUL INCLUDE: Documentația tehnică pentru asamblare.Garantie minim 3 ani | 1 buc. |  |  |  |  |  |
|  | **Scaun**Este un scaun cu cadru din otel vopsit negru in camp electrostatic, cu sezutul si spatarul tapitate cu material textil foarte rezistent la uzura si capace de plastic la sezut si spatar. Scaunele de acest tip sunt usoare, au o structura simpla si pot fi depozitate suprapuse astfel incat sa ocupe cat mai putin spatiu(se pot suprapune 30 buc unul peste celalalt). Se recomanda utilizarea lor in calitate de scaune pentru oaspeti in magazine, birouri, companii, secretariate, cabinete, apartamente, companii, sali de evenimente, sali de spectacole, sali de sedinte sedinte, respectiv sali de conferinte, etc.Garantie minim 3 ani | 30 buc. |  |  |  |  |  |
| **VALOARE TOTALA fara TVA** |  |

Durata de furnizare:………………………………

Semnatura, stampila:……………………………

Data:……………………………………………………